|  |  |
| --- | --- |
| Mikrometerskrue kontrolkort | Navn |
| Skive Tekniske Skole | **Kalibrering** | Mikrometerskrue ID. Nr.Kontrol Dato: |
| Stamdata for mikrometerskrue |
| Levarandør: | Fabrikat: | Anskaffelsespris: |
| Kalibreringsinterval: | Certifikat nr: | Dato. |
| Tolerancer for mikrometerskrue |
| Målelængde i mm | Tilladt afvigelse på visning i μm | Kontrol mål:0 – 2,7 – 5,1 – 7,7 – 10,3 – 12,9 – 15 – 17,6 – 20,2 – 22,8 - 25 | Fejlgrænse |
| 0 - 2525 - 5050 - 7575 – 100100 - 125 | 44555 | Anvendes mikrometerskruen til differensmåling? Ja  nej Friktionsskrue OK? Ja  nej  | Udvendig måling:Indvendig måling:Dybdemåling: |
| Skalainterval i μm | Max målelængde: |

*Diagram over afvigelse*

|  |
| --- |
| Målinger |
| Noter kontrolmålene: |