|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikrometerskrue kontrolkort | | | Navn | |
| Skive Tekniske Skole | | **Kalibrering** | Mikrometerskrue ID. Nr.  Kontrol Dato: | |
| Stamdata for mikrometerskrue | | | | |
| Levarandør: | | Fabrikat: | Anskaffelsespris: | |
| Kalibreringsinterval: | | Certifikat nr: | Dato. | |
| Tolerancer for mikrometerskrue | | | | |
| Målelængde i mm | Tilladt afvigelse på visning i μm | Kontrol mål:  0 – 2,7 – 5,1 – 7,7 – 10,3 – 12,9 – 15 – 17,6 – 20,2 – 22,8 - 25 | | Fejlgrænse |
| 0 - 25  25 - 50  50 - 75  75 – 100  100 - 125 | 4  4  5  5  5 | Anvendes mikrometerskruen til differensmåling? Ja  nej   Friktionsskrue OK? Ja  nej  | | Udvendig måling:  Indvendig måling:  Dybdemåling: |
| Skalainterval i μm | | Max målelængde: | |

*Diagram over afvigelse*

|  |
| --- |
| Målinger |
| Noter kontrolmålene: |